**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

**Техническа спецификация на цифрови записващи устройства, работещи със софтуерен продукт„INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалентен;**

**(обособена позиция № 1)**

1. Цифрово записващо устройство **2 бр.**

Видео аналогови входове/изходи: 16

Алармени входове: 16

Едновременно гледане: локално наблюдение в реално време, преглед на

запис и дистанционно наблюдение по мрежа

Видео стандарт: PAL/NTSC

Запис/преглед в реално време NTSC/PAL: (минимално 480/400 кадъра/секунда)

Възможност за непрекъснат запис

Възможност за избор запис кадри/сек. за всяка отделна камера

Видео резолюция (CIF): 1,2,4

Въвеждане на текст

Предалармен запис: (до 5 мин.)

Алармено индексиране: (до 15 мин.)

Минимален капацитет за запис: 4 ТВ

Възможност за разширение на капацитета с външни устройства

Възможност за бързо търсене на запис по определен признак

Инструменти за видео анализ (размер, скорост, посока на движение)

Настолен монтаж

Възможност за отдалечено наблюдение от няколко места едновременно с помощта на софтуерен продукт „INTELLEX – Network client 4.0“ („Sensormatic Electronics”, USA) или еквивалент.